|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППН 27х28 3 м профиль потолочный направляющий (32) | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\ppn-27h28-profil-potolochnyj-napravlyayuschij-3m.jpg | Профиль потолочный направляющий, толщина металла 0,45мм; 0,6мм, длина 3000м |
| 2 | Дюбель-гвоздь СМ-L потай 6х40 | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\dyubel-gvozd-sm-l-potaj-6h40-200sht.jpg | Дюбель-гвоздь для крепления ППН, пристеночного уголка, 6х40мм  |
| 3 | ПП 60х27 3 м профиль потолочный (18шт)  | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\pp-60h27-profil-potolochnyj-3m.jpg | Профиль потолочный, толщина металла 0,45мм; 0,6мм, длина 3000мм |
| 4 | Подвес с зажимом 60х27 100х58х42мм | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\12902888.jpg | Подвес с зажимом для крепления ПП к основанию |
| 5 | Тяга подвеса 500 мм | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\tyaga-podvesa-500mm.jpg | Тяга к подвесу, толщина 4мм |
| 6 | Анкер-клин MAN 6х40 | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\anker-klin-man-6h40-200-sht.jpg | Анкер-клин, размер 6х40мм, крепление тяги подвеса к основанию |
| 7 | Саморезы прессшайба острые СММ 4,2х14 | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\samorezy-pressshajba-ostrye-smm-42h13-1000sht.jpg | Саморезы пессшайба, острые, 4,2х13мм; 4,2х14мм, крепление профиля между собой, подвеса для стрингера. |
| 8 | Подвес двухуровневый для стрингера под пп 60х27 | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\dvukhurovnevyj-soedinitel.jpg | Подвес крепления стрингера к ПП 60х27, толщина металла  |
| 9 | Стрингер L=3,0 м неокраш. | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\stringer-dlya-kassetnogo-potolka-sm-clip-in-3m.jpg | Стрингер для крепления панелей, длина 3000мм |
| 10 | Угол пристеночный 0,7мм (20х30х3000) мм RAL 9010 покрытие порошковое, антибактериальное  | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\661139919_w640_h640_ugolok-stalnoj-otsinkovannyj.jpg | Уголок пристеночный, размер 20х30х3000мм, толщина металла 0,7мм |
| 11 | Кассета потолочная SM CLIP-IN RAL 0,5 mm (600х600) - RAL 9010 покрытие порошковое, антибактериальное  | C:\Users\Пользователь\Desktop\Новая папка (2)\IMG-20201130-WA0002.jpg | Потолочные панели, толщина металла 0,5-0,7мм, порошковое, антибактериальное покрытие |
| 12 | Герметик |  | Герметизация стыков и примыканий панелей. |